**Уважаемые коллеги!**

**ООО «Мотовилиха – гражданское машиностроение» предлагает Вам разместить заказы на изготовление пластиковых изделий на термопластавтомате LGH350D-WX.**

* Габариты изделий максимальные 750 х 710 х 710 мм;
* Возможные материалы: полиамид, гранамид, ПНД, ПВД, прочие с температурой обработки до 300 градусов.
* Производительность оборудования 3-5 тн. в месяц.
* Приветствуется использование давальческих пресс – форм.

**Характеристики оборудования.**

Термопластавтомат LGH350D-WX (ТПА с прямым гидроцилиндром смыкания)

| УЗЕЛ ВПРЫСКА | i17 |
| --- | --- |
| Шнек и цилиндр: износостойкое исполнение для GF | да |
| Диаметр шнека, мм: | 65 |
| Теоретический объём впрыска, см3: | 1095 |
| Скорость впрыска макс., см3/сек: | 355 |
| Давление впрыска, кгс/см²: | 1560 |
| Пластикация для PS, кг/час: | 230 |
| Макс. скорость вращения шнека, об./мин. | 179 |
| УЗЕЛ СМЫКАНИЯ ПРЯМОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ | CU 350 |
| Усилие смыкания, тонн: | 350 |
| Расстояние между колоннами HxV, мм: | 710 х 710 |
| Размер плиты HxV, мм: | 1000 x 1000 |
| Ход плиты, мм: | 950 |
| Просвет, мм: | 1250 |
| Высота пресс-формы мин., мм: | 300 |
| Ход выталкивания, макс., мм: | 140 |
| Усилие расформования, тонн: | 9 |
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| Установленная мощность, нагрев + мотор, кВт | 20.4 + 45 |
| Габариты (Д х Ш х В), м: | 7,5 х 1,6 х 2,1 |
| Вес машины, тонн | 17 |
| Объем гидравлического масла | 1200 |

**Контактные телефоны:**

**+7 342 260-73-03**

**+7 342 260-71-91**

**Электронная почта:** [**zakaz@mzperm.ru**](mailto:zakaz@mzperm.ru)